*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

………………………………… ……………………………

*Imię i nazwisko/Nazwa, adres oferenta Data , miejscowość*

**Formularz ofertowy**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2021 r. Lokalna Grupa Działania „Barcja”  
ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn dotyczącego:   
**Część I Opracowanie koncepcji graficznych dla 10 szlaków do nordic walking oraz oznakowanie tras i wykonanie systemów montujących (stelarzy drewnianych)**składam ofertę na wykonanie w/w zapytania.

Wykonanie projektów graficzne tablic informacyjnych dla 10 szlaków. W ramach zlecenia wykonane zostaną zdjęcia i opisy przebiegu trasy (podłoże, stopień trudności, ukształtowanie terenu, czas przejścia), tłumaczenia na język angielski, opracowanie merytoryczne oraz mapy obrazujące przebieg trasy. **Zlecenie dotyczy wykonania 20 koncepcji/projektów tablic opisowo-poglądowych.** Tablica reklamowa o wymiarach 200x125 cm, wykonana z blachy ocynkowanej grubości 0,5mm, nadruk na blachę z folii, całość powleczona laminatem, wszystkie materiały odporne na działanie pogody.

CENA NETTO 20 PROJEKTÓW TABLIC w PLN

|  |
| --- |
|  |

CENA BRUTTO 20 PROJEKTÓW TABLIC w PLN

|  |
| --- |
|  |

**Oznakowanie 10 szlaków pieszych o łącznej długości 100km** na terenie gmin Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol (znaki malowane od szablonu i tablice opisowo poglądowe). Wszystkie trasy zostaną opracowane i wykonane w sposób umożliwiający uzyskanie Certyfikatu Tras Polskiej Federacji Nordic Walking.

**Znaki kierunkowe malowane od szablonu w terenie** min. 800 szt. (8 znaków x 100 kilometrów), wymiary 10 cm x 12 cm, malowane od szablonu.

**Tablice opisowo-poglądowe**: Materiał i wykonanie konstrukcji drewnianej + podkład pod grafikę wykonany z ocynkowanej blachy - grubość 0,5mm, nadruk na blachę z folii, całość powleczona laminatem (zabezpiecza przed promieniami UV), materiały odporne na działanie pogody (bez projektu graficznego) oraz instalacja w podłożu w miejscach wskazanych przez zamawiającego. **Tablice o wymiarach** 200 cm x 125 cm, 20 szt. Opis techniczny: 2 x drewniane nogi 12x12cm, wysokość całkowita 250 cm ponad poziom ziemi, 2 części ramy (kantówka 5 cm), odeskowanie, 1x daszek 80 cm x 280 cm, poszczególne elementy konstrukcji połączone wkrętami. Zgodnie z "Dokumentacją Nośnika Reklamowego" opublikowaną na stronie internetowej lgdbarcja.pl.

CENA NETTO OZNAKOWANIA w PLN

|  |
| --- |
|  |

CENA BRUTTO OZNAKOWANIA w PLN

|  |
| --- |
|  |

CENA NETTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA w PLN

|  |
| --- |
|  |

CENA BRUTTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA w PLN

|  |
| --- |
|  |

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

|  |
| --- |
|  |

OŚWIADCZAMY PONADTO, ŻE:

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia upływa w terminie 3 miesięcy od złożenia zamówienia.
2. Mamy świadomość, że w wypadku gdy oferta naszej firmy zostanie wybrana w ramach wskazanego wyżej postępowania wyboru dostawcy, a wykonane zamówienie nie będzie odpowiadało warunkom opisanym w zapytaniu, zamawiający może dochodzić na drodze sądowej zwrotu poniesionych strat w wyniku nieotrzymania dofinansowania.
3. Prowadzimy działalność gospodarczą odpowiednią dla przedmiotu zamówienia / Posiadamy uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, w tym posiadamy uprawnienia do opracowywania i oznakowania tras nordic walking w formie i kształcie gwarantującym otrzymanie Certyfikatu Tras Polskiej Federacji Nordic Walking
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
5. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

…….....……………………………………………

DATA, CZYTELNY PODPIS I PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA

Załączniki do oferty:

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
2. Kopia uprawnień do opracowywania i oznakowania tras nordic walking w formie i kształcie gwarantującym otrzymanie Certyfikatu Tras Polskiej Federacji Nordic Walking
3. Inne: …………………………………………………………………………………………………….

………………….……………………………………………….  
(*podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)*